**Крыша**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Описание** |
| Водоснабжение | Наличие стояков: Да: Утепление: Обмазочное, Диаметры: Ш96 |




Водоснабжение. Фото. Общие фото



Водоснабжение. Фото. Фото зарис. аксоном. схемы

**Фасады**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Описание** |
| Окна | МОП: Откосы: Материал: Пластик, Размеры: Ширина: 65, Материал: Деревянные |



Окна. МОП. Фото. Общие фото



Окна. МОП. Фото

**Несущие элементы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Описание** |
| Фундаменты | Ленточные: Из чего выполнены?: Бутовая кладка |
| Перемычки | Стальные |
| Система стропил | Деревянная стропильная система: Мауэрлат: Состояние: Хорошее, Крепление к стене: Проволока, Гидроизоляция: Да: Обмазочная: Шдо, Шаг: 67 |
| Покрытие | Деревянная стропильная система |

**Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Описание** |
| Высота здания | 68 |
| Наличие арендаторов | Да |
| Год постройки | 1992 |

**Подвал**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Описание** |
| Окна | Решетки: Да, Размеры: Размеры, Количество стеклопакетов: 78 |
| Потолок | Отделка: Побелка |

**Состояние здания**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Описание** |
| Выветривание кладки | Наблюдается: Со стороны торцевых фасадов |