|  |  |
| --- | --- |
| Раздел | Описание |
|  |  |
| Фундаменты | Ленточные: Из чего выполнены?: Бутовая кладка |
| Покрытие | Деревянная стропильная система |
| Перекрытия | Деревянные: Опирание: На наружные и внутренние стены |
| Перемычки | Стальные |
| Подвал | Материал отделки |
| Система стропил | Шаг стропил: 34 |
| Карниз | Величина свеса: 34, Материал отделки: Дерево |
| Ограждение | Размеры: Высота: 65, Длина: 78 |
| Канализация | Диаметр стояка: 89 |
| Выветривание кладки | Наблюдается: Со стороны торцевых фасадов |
| Состояние перемычек | Работоспособное |
| Деформации | Не наблюдаются |